
//0428SDK
//20220921
//RTL9607C XPON 


1. Information :
	
	1.1 Firmware Version : V2.3.7

	1.2 Device Name : GONUAC002

	1.3 IP Address : 192.168.1.1

	1.4 Telnet £ºadmin & admin

	1.5 web login super and general (username & passwd) : admin & admin (user & user).



2. Modified contents :
	
	2.1 update TR069 Node  £º
		InternetGatewayDevice.UserInterface.X_WebUserInfo.AdminPassword
		InternetGatewayDevice.UserInterface.X_WebUserInfo.AdminName
		InternetGatewayDevice.UserInterface.X_WebUserInfo.UserPassword
		InternetGatewayDevice.UserInterface.X_WebUserInfo.UserName

	
		


3. Web Upgrade File: GONUAC002_Greatek_V2.3.7_20220921_UPGRADE.tar 

   Multicast Upgrade File: GONUAC002_Greatek_V2.3.7_20220921_MULTICAST_UPGRADE.img
	
4. Note :
	After upgrade successfully, you should restore the onu to default config under the web page,please.
